**附件五、主要技术参数**

1. **内容范围：**

超低温冰箱最高限价7万元，服务器最高限价4.5万元。

1. **具体要求：**

**超低温冰箱1台**。

进口或国产品牌，

温度范围：负50摄氏度至负86摄氏度

有效容积：大于600L

电源功率：1000W-2000W

检测孔：有

制冷剂: 环保型

安全装置：有

温控方式：电子化温控

外门锁：有

医疗器械注册证：有

**服务器1台。**

国产或进口品牌，

数据储存分析（非单一网络伺服器）。

核心参数要求:

双路RTX4090 GPU 128G DDR5内存+2T固态 RTX4090D 24G显卡\*2;

1. **供货时间：**

合同签订后10个工作日。

1. **验收标准，违约责任**

提供现场和电话技术服务支持。 接到故障保修，快速响应。保质期内，出现质量问题，卖方免费予以更换，保证用户设备及时正常运行。故障无法修复时，提供整体替换服务。因需要现场网络布线，供应商必需现场勘察及调试服务。

1. **其他事项**

无。